M48
; DRILL file {KiCad 8.0.7} date 2025-01-12T22:15:46+0100
; FORMAT={-:-/ absolute / inch / decimal}
; #@! TF.CreationDate,2025-01-12T22:15:46+01:00
; #@! TF.GenerationSoftware,Kicad,Pcbnew,8.0.7
; #@! TF.FileFunction,NonPlated,1,2,NPTH
FMAT,2
INCH
; #@! TA.AperFunction,NonPlated,NPTH,ComponentDrill
T1C0.0591
; #@! TA.AperFunction,NonPlated,NPTH,ComponentDrill
T2C0.0709
; #@! TA.AperFunction,NonPlated,NPTH,ComponentDrill
T3C0.1063
%
G90
G05
T1
X5.4087Y-2.5935
X5.4087Y-2.7844
T2
X5.2894Y-2.5817
X5.2894Y-2.7963
T3
X5.3776Y-1.7949
X5.3776Y-5.3776
X7.1689Y-3.5863
X8.9603Y-1.7949
X8.9603Y-5.3776
M30
