<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2" y1="0" x2="97.06" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="97.06" y1="0" x2="99.06" y2="2" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="99.06" y1="2" x2="99.06" y2="23.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="99.06" y1="23.4" x2="97.06" y2="25.4" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="97.06" y1="25.4" x2="2" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="25.4" x2="0" y2="23.4" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="23.4" x2="0" y2="2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2" x2="2" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="2.54" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="96.52" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="96.52" y="22.86" drill="3.2"/>
<hole x="2.54" y="22.86" drill="3.2"/>
<text>+5V</text>
<text>+12V</text>
<text>GND</text>
<text>-12V</text>
<text>jhbruhn 2020</text>
<text>compact bus board</text>
<text>Gate
CV
+5V
+12V
GND
GND
GND
-12V</text>
<text>YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEET</text>
<text>JLCJLCJLCJLC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="22-23-2041">
<description>&lt;b&gt;KK® 254 Solid Header, Vertical, with Friction Lock, 4 Circuits, Tin (Sn) Plating&lt;/b&gt;&lt;p&gt;&lt;a href =http://www.molex.com/pdm_docs/sd/022232041_sd.pdf&gt;Datasheet &lt;/a&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X08" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="6"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="2X08" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="6"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="2X08" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="6"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="2X08" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="6"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="2X08" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="6"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead" package="2X08" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="6"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="pinhead" package="2X08" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="6"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="pinhead" package="2X08" value="">
<attribute name="POPULARITY" value="6"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="22-23-2041" value="22-23-2041">
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="22-23-2041"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1462920"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C0355"/>
<attribute name="POPULARITY" value="21"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$19">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="JP7" pad="4"/>
<contactref element="JP7" pad="3"/>
<contactref element="JP8" pad="4"/>
<contactref element="JP8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-12V">
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="15"/>
<contactref element="JP2" pad="16"/>
<contactref element="JP3" pad="15"/>
<contactref element="JP3" pad="16"/>
<contactref element="JP4" pad="15"/>
<contactref element="JP4" pad="16"/>
<contactref element="JP5" pad="15"/>
<contactref element="JP5" pad="16"/>
<contactref element="JP6" pad="15"/>
<contactref element="JP6" pad="16"/>
<contactref element="JP7" pad="15"/>
<contactref element="JP7" pad="16"/>
<contactref element="JP8" pad="15"/>
<contactref element="JP8" pad="16"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="13"/>
<contactref element="JP3" pad="14"/>
<contactref element="JP3" pad="12"/>
<contactref element="JP3" pad="10"/>
<contactref element="JP3" pad="9"/>
<contactref element="JP3" pad="11"/>
<contactref element="JP3" pad="13"/>
<contactref element="JP4" pad="14"/>
<contactref element="JP4" pad="12"/>
<contactref element="JP4" pad="10"/>
<contactref element="JP4" pad="9"/>
<contactref element="JP4" pad="11"/>
<contactref element="JP4" pad="13"/>
<contactref element="JP5" pad="14"/>
<contactref element="JP5" pad="12"/>
<contactref element="JP5" pad="10"/>
<contactref element="JP5" pad="9"/>
<contactref element="JP5" pad="11"/>
<contactref element="JP5" pad="13"/>
<contactref element="JP6" pad="14"/>
<contactref element="JP6" pad="12"/>
<contactref element="JP6" pad="10"/>
<contactref element="JP6" pad="9"/>
<contactref element="JP6" pad="11"/>
<contactref element="JP6" pad="13"/>
<contactref element="JP7" pad="14"/>
<contactref element="JP7" pad="12"/>
<contactref element="JP7" pad="10"/>
<contactref element="JP7" pad="9"/>
<contactref element="JP7" pad="11"/>
<contactref element="JP7" pad="13"/>
<contactref element="JP8" pad="14"/>
<contactref element="JP8" pad="12"/>
<contactref element="JP8" pad="10"/>
<contactref element="JP8" pad="9"/>
<contactref element="JP8" pad="11"/>
<contactref element="JP8" pad="13"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="JP3" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="7"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="JP5" pad="8"/>
<contactref element="JP5" pad="7"/>
<contactref element="JP6" pad="8"/>
<contactref element="JP6" pad="7"/>
<contactref element="JP7" pad="8"/>
<contactref element="JP7" pad="7"/>
<contactref element="JP8" pad="8"/>
<contactref element="JP8" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="JP5" pad="6"/>
<contactref element="JP6" pad="5"/>
<contactref element="JP6" pad="6"/>
<contactref element="JP7" pad="5"/>
<contactref element="JP7" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="5"/>
<contactref element="JP8" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
