<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<library>
<description>12Bit DAC, SPI interface</description>
<packages>
<package name="SO-14">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Narrow Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
150-mil body, package type SL</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="MCP4922">
<pin name="SCK"/>
<pin name="SDI"/>
<pin name="!CS"/>
<pin name="!LDAC"/>
<pin name="VOUT_A"/>
<pin name="VOUT_B"/>
<pin name="VREFA"/>
<pin name="VREFB"/>
<pin name="VSS"/>
<pin name="VDD"/>
<pin name="!SHDN"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="MCP4922" prefix="U">
<description>&lt;b&gt;MCP4922&lt;/b&gt; - 12bit DAC, SPI interface
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
Datasheet:&lt;br&gt;
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22250A.pdf</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="MCP4922"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO-14">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="!CS" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="!LDAC" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="!SHDN" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SCK" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SDI" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT_A" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="VOUT_B" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="VREFA" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="VREFB" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
