<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.5" y1="0" x2="54.514" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.5" y1="27.813" x2="74.5" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.5" y1="100" x2="-0.5" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.5" y1="100" x2="-0.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.514" y1="0" x2="54.514" y2="27.813" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="54.514" y1="27.813" x2="74.5" y2="27.813" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="MusicThingModular">
<description>&lt;B&gt;Music Thing Modular parts library &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Components for Eurorack modular synths 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="THONKICONN">
<description>3.5mm socket for Eurorack modular synths</description>
</package>
<package name="9MM_SNAP-IN_POT">
<description>9mm vertical snap-in pot, Alpha / Panasonic style</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X09">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U5" library="MusicThingModular" package="THONKICONN" value="THONKICONNOLD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U6" library="MusicThingModular" package="THONKICONN" value="THONKICONNOLD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VR3" library="MusicThingModular" package="9MM_SNAP-IN_POT" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="J"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U7" library="MusicThingModular" package="THONKICONN" value="THONKICONNOLD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U8" library="MusicThingModular" package="THONKICONN" value="THONKICONNOLD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VR4" library="MusicThingModular" package="9MM_SNAP-IN_POT" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="J"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U9" library="MusicThingModular" package="THONKICONN" value="THONKICONNOLD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U10" library="MusicThingModular" package="THONKICONN" value="THONKICONNOLD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VR5" library="MusicThingModular" package="9MM_SNAP-IN_POT" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="J"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U11" library="MusicThingModular" package="THONKICONN" value="THONKICONNOLD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U12" library="MusicThingModular" package="THONKICONN" value="THONKICONNOLD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VR6" library="MusicThingModular" package="9MM_SNAP-IN_POT" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="J"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U13" library="MusicThingModular" package="THONKICONN" value="THONKICONNOLD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U14" library="MusicThingModular" package="THONKICONN" value="THONKICONNOLD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VR7" library="MusicThingModular" package="9MM_SNAP-IN_POT" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="J"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U15" library="MusicThingModular" package="THONKICONN" value="THONKICONNOLD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U16" library="MusicThingModular" package="THONKICONN" value="THONKICONNOLD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VR8" library="MusicThingModular" package="9MM_SNAP-IN_POT" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="J"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="MusicThingModular" package="THONKICONN" value="THONKICONNOLD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="MusicThingModular" package="THONKICONN" value="THONKICONNOLD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VR1" library="MusicThingModular" package="9MM_SNAP-IN_POT" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="J"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="MusicThingModular" package="THONKICONN" value="THONKICONNOLD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U4" library="MusicThingModular" package="THONKICONN" value="THONKICONNOLD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VR2" library="MusicThingModular" package="9MM_SNAP-IN_POT" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="J"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U17" library="MusicThingModular" package="THONKICONN" value="THONKICONNOLD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U18" library="MusicThingModular" package="THONKICONN" value="THONKICONNOLD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U19" library="MusicThingModular" package="THONKICONN" value="THONKICONNOLD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U20" library="MusicThingModular" package="THONKICONN" value="THONKICONNOLD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X20" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X09" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="13"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="69"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U5" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="U6" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="U7" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="U8" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="U16" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="U15" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="U14" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="U13" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="U12" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="U11" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="U10" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="U9" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="U1" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="U2" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="U3" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="U4" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="U17" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="U19" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="U20" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="U18" pad="P$1_SLEEVE"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="VR2" pad="1"/>
<contactref element="VR4" pad="1"/>
<contactref element="VR8" pad="1"/>
<contactref element="VR6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="REF_5">
<contactref element="U7" pad="P$2_SWITCH"/>
<contactref element="U11" pad="P$2_SWITCH"/>
<contactref element="U15" pad="P$2_SWITCH"/>
<contactref element="U3" pad="P$2_SWITCH"/>
<contactref element="JP4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="REF_10">
<contactref element="U8" pad="P$2_SWITCH"/>
<contactref element="U12" pad="P$2_SWITCH"/>
<contactref element="U16" pad="P$2_SWITCH"/>
<contactref element="U4" pad="P$2_SWITCH"/>
<contactref element="JP4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-12V">
<contactref element="JP1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="2_IN_L">
<contactref element="U6" pad="P$2_SWITCH"/>
<contactref element="U5" pad="P$3_TIP"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="VR4" pad="3"/>
<contactref element="U8" pad="P$3_TIP"/>
</signal>
<signal name="3_VOLUME_CV">
<contactref element="VR6" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="VR6" pad="3"/>
<contactref element="U12" pad="P$3_TIP"/>
</signal>
<signal name="4_IN_L">
<contactref element="U14" pad="P$2_SWITCH"/>
<contactref element="U13" pad="P$3_TIP"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="4_IN_R">
<contactref element="U14" pad="P$3_TIP"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="4_PAN_CV_IN">
<contactref element="U15" pad="P$3_TIP"/>
<contactref element="VR7" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="4_PAN_ATT_R">
<contactref element="VR7" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="4_VOLUME_CV">
<contactref element="VR8" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="VR8" pad="3"/>
<contactref element="U16" pad="P$3_TIP"/>
</signal>
<signal name="1_IN_L">
<contactref element="U2" pad="P$2_SWITCH"/>
<contactref element="U1" pad="P$3_TIP"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="1_IN_R">
<contactref element="U2" pad="P$3_TIP"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="1_PAN_ATT_W">
<contactref element="VR1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="1_PAN_ATT_R">
<contactref element="VR1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="VR2" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="P$3_TIP"/>
</signal>
<signal name="BYPASS_L">
<contactref element="U17" pad="P$3_TIP"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BYPASS_R">
<contactref element="U18" pad="P$3_TIP"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="OUT_R">
<contactref element="U18" pad="P$2_SWITCH"/>
<contactref element="U20" pad="P$3_TIP"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT_L">
<contactref element="U19" pad="P$3_TIP"/>
<contactref element="U17" pad="P$2_SWITCH"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="1_PAN_CV_IN">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="P$3_TIP"/>
<contactref element="VR1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="1_VOLUME_CV">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="VR2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="2_IN_R">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="U6" pad="P$3_TIP"/>
</signal>
<signal name="2_PAN_CV_IN">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="U7" pad="P$3_TIP"/>
<contactref element="VR3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="2_PAN_ATT_W">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="VR3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="2_PAN_ATT_R">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="VR3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2_VOLUME_CV">
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="VR4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3_IN_L">
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="U10" pad="P$2_SWITCH"/>
<contactref element="U9" pad="P$3_TIP"/>
</signal>
<signal name="3_IN_R">
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="U10" pad="P$3_TIP"/>
</signal>
<signal name="3_PAN_CV_IN">
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="U11" pad="P$3_TIP"/>
<contactref element="VR5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="3_PAN_ATT_W">
<contactref element="JP1" pad="17"/>
<contactref element="VR5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3_PAN_ATT_R">
<contactref element="JP1" pad="18"/>
<contactref element="VR5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="4_PAN_ATT_W">
<contactref element="VR7" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
