<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="RU_16">
</package>
<package name="RU_16-M">
</package>
<package name="RU_16-L">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="AD5684ARUZ">
<pin name="!LDAC" direction="pas"/>
<pin name="!RESET" direction="pas"/>
<pin name="!SYNC" direction="pas"/>
<pin name="GAIN" direction="pas"/>
<pin name="RSTSEL" direction="pas"/>
<pin name="SCLK" direction="pas"/>
<pin name="SDIN" direction="pas"/>
<pin name="SDO" direction="pas"/>
<pin name="VDD" direction="pas"/>
<pin name="VLOGIC" direction="pas"/>
<pin name="VREF" direction="pas"/>
<pin name="VOUTA" direction="pas"/>
<pin name="VOUTB" direction="pas"/>
<pin name="VOUTC" direction="pas"/>
<pin name="VOUTD" direction="pas"/>
<pin name="GND" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="AD5684ARUZ" prefix="U">
<gates>
<gate name="A" symbol="AD5684ARUZ"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="RU_16">
<connects>
<connect gate="A" pin="!LDAC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!RESET" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!SYNC" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="GAIN" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="RSTSEL" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="SCLK" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="SDIN" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="SDO" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VDD" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VLOGIC" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="VOUTA" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="VOUTB" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="VOUTC" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VOUTD" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="VREF" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="RU_16-M" package="RU_16-M">
<connects>
<connect gate="A" pin="!LDAC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!RESET" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!SYNC" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="GAIN" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="RSTSEL" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="SCLK" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="SDIN" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="SDO" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VDD" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VLOGIC" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="VOUTA" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="VOUTB" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="VOUTC" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VOUTD" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="VREF" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
<device name="RU_16-L" package="RU_16-L">
<connects>
<connect gate="A" pin="!LDAC" pad="9"/>
<connect gate="A" pin="!RESET" pad="15"/>
<connect gate="A" pin="!SYNC" pad="13"/>
<connect gate="A" pin="GAIN" pad="10"/>
<connect gate="A" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="A" pin="RSTSEL" pad="16"/>
<connect gate="A" pin="SCLK" pad="12"/>
<connect gate="A" pin="SDIN" pad="14"/>
<connect gate="A" pin="SDO" pad="8"/>
<connect gate="A" pin="VDD" pad="5"/>
<connect gate="A" pin="VLOGIC" pad="11"/>
<connect gate="A" pin="VOUTA" pad="3"/>
<connect gate="A" pin="VOUTB" pad="2"/>
<connect gate="A" pin="VOUTC" pad="6"/>
<connect gate="A" pin="VOUTD" pad="7"/>
<connect gate="A" pin="VREF" pad="1"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
